|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики** |   |
| Процессор |   |
| Модель процессора | Intel Core i7-1165G7 |
| Макс. тактовая частота | 4.7 ГГц |
| Модель графического процессора | Intel Iris Xe Graphics |
| Макс. частота граф. процессора | 1.3 ГГц |
| Оперативная память (ОЗУ) |   |
| Тип ОЗУ | SO-DIMM DDR4 |
| Объём ОЗУ | 16 Гб |
| Частота ОЗУ | 2666 МГц |
| Накопитель (ПЗУ) |   |
| Тип ПЗУ | SSD |
| Интерфейс ПЗУ | M.2 2280 |
| Объём ПЗУ | 512 Гб |
| Видеоинтерфейсы |   |
| HDMI выход | x2 (в т.ч. 80 pin (HDMI 2.0 4K 60 Гц)) |
| Display Port выход | x1 Type-C 4K 60 Гц |
| Аудиоинтерфейсы |   |
| Звуковой адаптер | Realtek HD Audio IC 897 |
| Микрофонный вход 3.5 мм | х1 |
| Линейный выход 3.5 мм | х1 |
| Сетевые интерфейсы |   |
| Сетевой адаптер | Intel Gigabit Ethernet I219LM |
| Разъём подключения | x1 RJ45 |
| Беспроводные интерфейсы |   |
| Wi-Fi | M.2 2230 WIFI 802.11ac |
| Bluetooth | BT5.2 |
| 4G | М.2 3042 Модуль 4G |
| Интерфейсы USB |   |
| USB Type A | x2 USB 3.1, x2 USB 2.0 |
| USB Type-C | x1 USB 3.1 |
| Условия работы |   |
| Рабочая температура, °C | -5 ~ 45 |
| Температура хранения, °C | -20 ~ 70 |
| Влажность (работа/хранения) | 10% ~ 95% |
| Дополнительная информация |   |
| JAE интерфейс | 80 PIN |
| Размер (Ш х В х Г) | 119 x 180 x 30 мм |
| Совместимые интерактивные панели | Серия EL02, серия ELN02, серия ELN04, серия ML03, серия HL03 |